|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Информация о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускных способностей сетей Теплоцентра АО «Качары руда»** | | | | | | | **на 25.09.2024г.** |
| **№ п/п** | **Наименование регулируемой услуги** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/час** | **Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час** | **Тепловая нагрузка потребителей по состоянию на 25.09.2024г. в пересчете на расчетную температуру наружного воздуха для Костанайской области (-33,5оС)** | **Выдано технических условий на присоединение к тепловым сетям вновь строящихся объектов (ТУ действуют до 25.09.2024г.), Гкал/час** | **Свободная тепловая мощность, Гкал/час** | **Емкости** | **Место предоставления услуги и источник энергии** | **Наличие схем инженерных коммуникаций** |
| 1 | Производство тепловой энергии п. Качар | 85 | 50 | 42 | - | 8 | нет | Костанайская обл., п. Качар, теплоцентр | Тепловые сети, находящиеся на балансе  АО «Качары руда» |

Пропускная способность тепловых сетей, находящихся на балансе АО «Качары руда» (тепловые сети промышленной зоны п. Качар):

Тепломагистраль «ТЦ-Промзона»: max 310 т/час; min 1,5 т/час.